**МОНОБЛОК IRBIS AIO86A3CB**

Специализированное интерактивное устройство со встроенной активной поверхностью, приспособленной для письма мелом и меловыми маркерами. Оптимальный вариант для образовательных задач.

****

**ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ЭКРАН**

|  |  |
| --- | --- |
| Диагональ экрана | 86″ |
| Тип матрицы | активная |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость | > 300 нит (система автоматической настройки) |
| Подсветка | светодиодная |
| Время отклика | < 8 мс |
| Защитное стекло | закаленное, антибликовое, установленное без воздушного зазора |
| Углы обзора | 178х178° |

**СЕНСОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество касаний | 20 |
| Поддержка мультитач | да |
| Технология | высокоточная технология, исключающая ложные срабатывания, обеспечивающая высококачественное изображение без муара |

**ПРОЦЕССОР / ПАМЯТЬ**

|  |  |
| --- | --- |
| Процессор | Intel® Core™ 8 поколения |
| Частота процессора | до 3,5 ГГц |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Графический процессор | Intel UHD Graphics |
| Жесткий диск | твердотельный, от 250 Гб |

**АУДИО**

|  |  |
| --- | --- |
| Встроенные акустические системы | да |
| Дополнительная аудиосистема расширенного звучания | да |
| Беспроводная микрофонная система | да, двухканальная |
| Тип микрофонов | ручной, с креплением на одежду |

**КОНСТРУКЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные элементы | центральная активная поверхность,  2 пассивные поверхности со специализированным безопасным креплением |
| Поверхность для письма | специализированная поверхность, обеспечивающая яркое и контрастное изображение при письме беспылевым мелом и специализированными маркерами |
| Габариты (ШхВхГ) | 4240 x 1185 x 130 мм |
| Комплектация | Моноблок со звуковой системой, пассивный стилус, пульт с функцией презентера, мини клавиатура, комплект кабелей, документация на русском языке, комплект беспылевого мела с цанговым держателем |
| Единая система электропитания компонент | да |

**ПОРТЫ И РАЗЪЕМЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| HDMI | да, поддержка 3840х2160@60 Гц,  HDCP 2.2 |
| USB | 3.0 Type C, Type A |
| LAN | встроенный коммутатор |
| Управление и мониторинг | RS-232 и Ethernet |
| OPS слот для встроенного системного блока | да |

**ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

|  |
| --- |
| Предустановленное универсальное ПО для работы с моноблоком, создания и просмотра интерактивных уроков в современных распространенных форматах.  Полнофункциональное API – интерфейс для взаимодействия с внешними системами для удаленной установки ПО, настройки, менеджмента прав, обновлений, мониторинга технических параметров. |

Обращаем ваше внимание на то, что вся информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Технические характеристики, программное обеспечение, конструктивные особенности, комплектация могут быть изменены в целях усовершенствования продуктов без предварительного уведомления.