Интерактивный комплекс (65 дюймов)

IRBIS AIO65AAC

* Размер экрана по диагонали: 1638 мм
* Разрешение экрана: 3840х2160 пикселей
* Встроенные акустические системы
* Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: 20 касаний
* Высота срабатывания сенсора экрана: 3 мм от поверхности экрана
* Встроенные функции распознавания объектов касания (палец или безбатарейный стилус)
* Количество поддерживаемых безбатарейных стилусов одновременно: 2 шт.
* Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания либо игнорирования касаний экрана ладонью
* Интегрированный в пользовательский интерфейс функционал доступа к определенным централизовано электронным образовательным ресурсам, интернет ресурсам, просмотра и работы с файлами основных форматов с USB-накопителей или сетевого сервера: требуется
* Интегрированный датчик освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки
* Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока 3 Гб
* Объем встроенного накопителя вычислительного блока: 32 Гб
* Интегрированные функции вывода изображений с экранов мобильных устройств (на платформе Windows, MacOS, Android, ChromeOS), а также с возможностью интерактивного взаимодействия (управления) с устройством-источником